Сравнительные характеристики электростеклоподъемников.
У образцов производства Сызрань и Самара собственного товарного имени нет. В точках продаж (на рынках и в магазинах) их называют именно как Сызранские (иногда Димитровградские) и Самарские. Электростеклоподъемники устанавливали в дверь ВАЗ 2109 (правая передняя).

	ЭСП «Гранат»	ЭСП Сызрань	ЭСП Лепсе	ЭСП Самара	
Время установки в дверь	3,4 мин.	4,5 мин.	4,3 мин.	4,2 мин.	
Удобство установки	При установке ЭСП плоскость стеклодержателя совпадает с плоскостью каретки	При установке ЭСП плоскость стеклодержателя не совпадает с плоскостью каретки, при этом приходится стекло отгибать назад	При установке ЭСП плоскость стеклодержателя не совпадает с плоскостью каретки, при этом приходится стекло отгибать назад	При установке ЭСП плоскость стеклодержателя не совпадает с плоскостью каретки, при этом приходится стекло отгибать назад	
Время подъема 	3,2 сек	2,8 сек	3,5 сек	3,3 сек	
Время опускания	2,3 сек	2,0 сек	2,4 сек	2,3 сек	
Время подъема с нагрузкой 160 Н	4,3 сек	5,0 сек	5,0 сек	4,9 сек	
Ток потребления при холостом ходе	2,2 А	2,6 А	3,0 А	2,6 А	
Ток потребления со стеклом	3,0 А	4,8 А	5,1 А	5,2 А	
Ток потребления с нагрузкой 120-160 Н	5,6 А	9,0 А	9,4 А	9,3 А	
Уровень шума	Наблюдается шум работы двигателя	Наблюдается шум работы двигателя и скрежет механизма	Наблюдается шум работы двигателя и скрежет механизма	Наблюдается шум работы двигателя и скрежет механизма	
Плавность хода	Ход равномерный, без рывков и заеданий	Ход 
не равномерный, Рывки и заедания ЭСП не наблюдается, при подъеме наблюдается перекос стекла	Ход не равномерный, Рывки и заедания ЭСП не наблюдается, при подъеме наблюдается перекос стекла	Ход не равномерный, Рывки и заедания ЭСП не наблюдается, при подъеме наблюдается перекос стекла	
Напряжение питания	12 В	12 В	12 В	12 В	
При приложении к стеклу усилия 350 Н ЭСП не должен опускаться	ЭСП вниз не опускается	ЭСП вниз не опускается	ЭСП вниз не опускается	ЭСП вниз не опускается	
Соответствие ТУ ОАО «АвтоВАЗ»	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует